**Herausgeber | Redaktion**

HEWI

Marketing + Vertrieb

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0

presse@hewi.de

www.hewi.com

**Abdruck frei - Beleg erbeten**

**Serie 270 bicolor ­–**

**Edle Kontraste an der Tür**

Die HEWI Beschlagserie 270 ist das perfekte Ergebnis von Design, Technik und Qualität. Kombiniert mit der bicolor-Rosette entsteht ein spannendes Spiel an der Tür. Tiefmattes Schwarz in Kontrast zu den metallischen Akzenten aus Edelstahl machen die Kombination von Rosette und Drücker so einzigartig.

Mit bicolor bewusst Akzente setzen

Bestehend aus zwei Materialien ermöglicht bicolor einen ungewöhnlichen Mix: Rosetten aus Edelstahl mit metallischen Veredelungen in PVD umschließen ein Inlay aus Polyamid. So entstehen spannende Kontraste mit matten Oberflächen, die der Rosette einen samtigen Touch verleihen. Der Türdrücker und das Inlay in Tiefschwarz setzen edle Akzente an der Tür. Mit den mattgeschliffenen Nuancen in Messing, Kupfer oder Schwarzchrom eröffnen sich individuelle Gestaltungsoptionen.

Normgerecht und vielseitig einsetzbar

Die Befestigungstechnik erfüllt die Anforderungen der Benutzerkategorie 4 nach DIN 1906 und eignet sich sowohl für den privaten Bereich als auch für stark frequentierte Büro- und Geschäftshäuser.

Serie 270

Die von Hadi Teherani entworfene Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut aus. Die Formensprache zeigt Haltung durch ihre bewusst gewählte puristische Gestaltung. Klare Kanten und eine geometrische Linienführung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur. Die Türdrückerserie 270 ist sowohl mit der bicolor-Technik als auch mit dem innovativen Montagekonzept mini erhältlich.

Bicolor-Rosette

Für bicolor bietet HEWI eine besondere Designlösung zur Befestigung der Türdrücker. Die extrem flachen Rosetten weisen eine Bauhöhe von nur 4 mm auf und sind wahlweise aus matt geschliffenem Edelstahl oder mit PVD-Beschichtung erhältlich.

Die vormontierten Baugruppen werden durch Rastmontage verbunden. Hierdurch ist eine einfache, werkzeuglose und präzise Montage gewährleistet. Auch die Demontage ist ebenso einfach und schnell möglich. Die bicolor-Rosette benötigt keine gesonderte Bearbeitung des Türblatts. Die Standardbohrlöcher der Tür werden zur Montage genutzt.